Die Reisespindel 6/8 mm

Abb:2

Soweit noch nicht montiert, wird zuerst der Wirtel auf den Schaft geschoben. Die größere Bohrung zeigt dabei zur Schaftspitze. Dann wird einer der größeren O-Ringe in der ersten Rille platziert und der Schaft soweit zurückgezogen bis der O-Ring komplett in der Bohrung festklemmt.

Abb.3

Schaftverlängerung herausziehen. Die beiden O-Ringe befinden sich noch in zwei Rillen am Schaftende sozusagen in ihrer Parkposition. Abb.1

Abb.4

Den Einsteckschaft einmal wenden. Die O-Ringe wie abgebildet in den Rillen positionieren.

Abb.5

Den Schaft mit etwas Druck einschieben, bis beide Ringe in der Bohrung der Metallhülse festklemmen.

Abb.6

Oftmals reicht es auch aus, wenn nur ein O-Ring in der Hülse klemmt. Der zweite O-Ring wird dann einfach bis an die Hülse herangeschoben.

Um die Spindel platzsparend zu verstauen, den Einsteckschaft wieder herausziehen, die O-Ringe wieder in ihre ursprüngliche Position bringen (Abb.1) und den Schaft andersherum wieder einstecken. Der Wirtel kann auf dem Schaft verbleiben.

Dies ist eine schematische Darstellung. Details können von der gelieferten Spindel abweichen.

Weitere Hilfe finden Sie in der Anleitung: Das Klemmringssystem.

Spindeleien by Ulrich Büker Daltrupsweg 11 33161 Hövelhof spindeleien@bueker-online.de [www.kreisel-art.de](http://www.kreisel-art.de) Tel. 052579289189